#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1
ADC.ContinuousConvMode=ENABLE
ADC.DMAContinuousRequests=ENABLE
ADC.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT
ADC.DiscontinuousConvMode=DISABLE
ADC.EOCSelection=ADC_EOC_SINGLE_CONV
ADC.EnableAnalogWatchDog=false
ADC.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START
ADC.ExternalTrigConvEdge=ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE
ADC.IPParameters=ClockPrescaler,Resolution,DataAlign,ScanConvMode,ContinuousConvMode,DiscontinuousConvMode,DMAContinuousRequests,EOCSelection,Overrun,LowPowerAutoWait,LowPowerAutoPowerOff,SamplingTime,ExternalTrigConv,ExternalTrigConvEdge,EnableAnalogWatchDog
ADC.LowPowerAutoPowerOff=DISABLE
ADC.LowPowerAutoWait=DISABLE
ADC.Overrun=ADC_OVR_DATA_PRESERVED
ADC.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B
ADC.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5
ADC.ScanConvMode=ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD
Dma.ADC.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.ADC.0.Instance=DMA1_Channel1
Dma.ADC.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_WORD
Dma.ADC.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.ADC.0.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.ADC.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_WORD
Dma.ADC.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.ADC.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.ADC.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.Request0=ADC
Dma.RequestsNb=1
File.Version=6
IWDG.IPParameters=Prescaler
IWDG.Prescaler=IWDG_PRESCALER_256
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=ADC
Mcu.IP1=DMA
Mcu.IP2=IWDG
Mcu.IP3=NVIC
Mcu.IP4=RCC
Mcu.IP5=SYS
Mcu.IP6=TIM1
Mcu.IP7=TIM3
Mcu.IP8=USART1
Mcu.IPNb=9
Mcu.Name=STM32F030F4Px
Mcu.Package=TSSOP20
Mcu.Pin0=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PB1
Mcu.Pin11=PA13
Mcu.Pin12=PA14
Mcu.Pin13=VP_IWDG_VS_IWDG
Mcu.Pin14=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin15=VP_TIM1_VS_ControllerModeTrigger
Mcu.Pin16=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin17=VP_TIM1_VS_ClockSourceITR
Mcu.Pin18=VP_TIM3_VS_ControllerModeTrigger
Mcu.Pin19=VP_TIM3_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin2=PA0
Mcu.Pin20=VP_TIM3_VS_ClockSourceITR
Mcu.Pin3=PA1
Mcu.Pin4=PA2
Mcu.Pin5=PA3
Mcu.Pin6=PA4
Mcu.Pin7=PA5
Mcu.Pin8=PA6
Mcu.Pin9=PA7
Mcu.PinsNb=21
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030F4Px
MxCube.Version=4.22.0
MxDb.Version=DB.4.0.220
NVIC.DMA1_Channel1_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:2
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.TIM3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:3\:0\:true\:true\:true\:1
PA0.Locked=true
PA0.Mode=IN0
PA0.Signal=ADC_IN0
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Input
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PA2.Locked=true
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART1_TX
PA3.Locked=true
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART1_RX
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Output
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Output
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F0x0 Value Line
PCC.MCU=STM32F030F4Px
PCC.PartNumber=STM32F030F4Px
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F0
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.6
PF0-OSC_IN.Locked=true
PF0-OSC_IN.Signal=GPIO_Output
PF1-OSC_OUT.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PF1-OSC_OUT.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PF1-OSC_OUT.Locked=true
PF1-OSC_OUT.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=2
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030F4Px
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.8.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32F030F4.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32F030F4
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL,3-SystemClock_Config-RCC-false-HAL,4-MX_TIM3_Init-TIM3-true-HAL,5-MX_TIM1_Init-TIM1-true-HAL,6-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL,7-MX_IWDG_Init-IWDG-false-HAL,8-MX_ADC_Init-ADC-false-HAL
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1Freq_Value=48000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value,Usart1ClockSelection
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL12
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
RCC.Usart1ClockSelection=RCC_USART1CLKSOURCE_SYSCLK
TIM1.IPParameters=Prescaler,Period
TIM1.Period=100
TIM1.Prescaler=2400
TIM3.IPParameters=Prescaler,Period
TIM3.Period=4800
TIM3.Prescaler=2
USART1.BaudRate=115200
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous,BaudRate
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_IWDG_VS_IWDG.Mode=IWDG_Activate
VP_IWDG_VS_IWDG.Signal=IWDG_VS_IWDG
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT
VP_TIM1_VS_ClockSourceITR.Mode=TriggerSource_ITR0
VP_TIM1_VS_ClockSourceITR.Signal=TIM1_VS_ClockSourceITR
VP_TIM1_VS_ControllerModeTrigger.Mode=Trigger Mode
VP_TIM1_VS_ControllerModeTrigger.Signal=TIM1_VS_ControllerModeTrigger
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM3_VS_ClockSourceINT
VP_TIM3_VS_ClockSourceITR.Mode=TriggerSource_ITR0
VP_TIM3_VS_ClockSourceITR.Signal=TIM3_VS_ClockSourceITR
VP_TIM3_VS_ControllerModeTrigger.Mode=Trigger Mode
VP_TIM3_VS_ControllerModeTrigger.Signal=TIM3_VS_ControllerModeTrigger
board=STM32F030F4
